|  |
| --- |
| **Tableau des concentrations représentatives** |
| **Dénomination des pollutions** | **Polluants** | **Concentrations représentatives dans le sol**[mg/kg MS]  | **Concentrations** représentatives **dans l’eau souterraine**[µg/l]  | **Indicateur statistique sélectionné** |
| *Dénomination tableau 1* | *Terminologie Annexe DS ou BD PNN*  |  |  | *Cmax**P90**Cmoy**autre* |
| *Exemple* |
| *R 1* | *cuivre**mercure**plomb**zinc**benzo(b) fluoranthène* *benzo(a)pyrène**benzène**fraction EC>21-35)* | *210*42505102,64,31,91400 | *-* | *P90*CmaxP90P90P90P90P90*\**P90 |
| ***TS 1*** | *fraction EC>12-16**fraction EC>16-21**fraction EC>21-35**PCBs* | *3400**3400**2700**5,6* | *-* | *Cmax* |
| ***TS + TE 2*** | *CV**1,2 DCE (somme)**TCE**PCE* | *-**14*657*1,4* | *330**11 072*180*4* | *Cmax* |
| **TE 4** | *Fraction EC>21-35* | *-* | *1 100* | *Cmax* |
| Commentaires :*\* P90 au lieu de Cmax car benzène lié à la présence de résidus miniers dans le remblai* |